ZOOM H1essential各部の説明

本体のボタンが沢山ある部分を上に向け、2つのマイクが交差する部分を時計の12時方向へ向けて机の上に置いてください。

# 本体上部

## 内蔵XYマイク

# 本体表面

上から順に次のように位置します。

## ディスプレイ

## 一列に並んだ4個の四角いボタン

## 左右、縦2個ずつの小さな丸いボタンと、中央のややくぼみを感じる丸いボタン（以下、5個の丸いボタンのグループと表現）

一列に並んだ4個の四角いボタンは、 画面（モード）によって機能が異なります。

### 録音待機と録音チュウ画面では、左のボタンから順に

#### ステレオ、モノラル切り換え

#### ローカット切り換え

#### マーク追加（録音待機中では無効）

#### 録音チュウの、または最新の録音ファイルをゴミ箱に移動する

### 再生画面では、左のボタンから順に

#### ファイルオプション

#### 3秒戻る

#### 10秒進む

#### 再生中のファイルをゴミ箱に移動する

### メニュー画面では、左のボタンから順に

#### 戻る

#### カーソルを上に

#### カーソルを下に

#### メニューに入る、または決定

### ファイルリスト画面では、左のボタンから順に

#### ファイルオプション

#### カーソルを上に

#### カーソルを下に

#### ファイルをゴミ箱に移動する

5個の丸いボタンのグループは、次のような役割があります。

### 中央の大きなボタンは、録音を開始、または停止する （すぐ上にある小さなくぼみは録音インジケーターです）

### 左上のボタンは、録音や再生を停止する

### 右ウエのボタンは、録音したファイルを再生する 録音や再生を一時停止、再開する

### 左下のボタンは、再生チュウまたは一時停止中に、 ファイルの先頭または前のマークに移動する ファイルの先頭付近ではファイルリスト画面を表示する ナガ押しすると早戻しする

### 右下のボタンは、 再生チュウまたは一時停止中に、次のマークまで移動する マークがなければファイルリスト画面を表示する ナガ押しすると早送りする

# 左側面

上から順に次のように位置します。

## ヘッドフォン／ライン出力端子（ステレオミニ端子）

## スピーカー／ヘッドフォン音量ノブ

## 電源スイッチ（手前に引いて留めると電源オンまたはオフします。 カチッというまで奥に押すと、全てのボタン操作が無効になります。 ホールド機能と呼びます。）

## 手前のカドにストラップ穴

# 右側面

上から順に次のように位置します。

## マイク／ライン入力端子（ステレオミニ端子）

## USB Type-C端子

## メニューボタン

## microSDカードスロットの蓋（上側に爪をかける切り欠きがあり、表面から背面方向に開きます。microSDカードを入れるときは、microSDカードの切り欠きが上になる向きで、端子面を背面にして、カチッというまで押し込んでください。取り出す時はもう一度押し込んでください。）

# 背面

本体を裏返してください。上から順に次のように位置します。

## 内蔵スピーカー（小さな穴が沢山空いています）

## 三脚に取り付けるためのネジ穴 （1/4インチ）

* 電池カバー（奥の爪を手前に引いて開けます。単4電池を2本使用します。バネのある側に電池のマイナス側を合わせて入れてください。電池カバーを付けるときは、電池カバーの下側にある2つの小さな爪を、本体の電池収納部の下側の穴に合わせてはめこみ、電池カバーの上側をカチッというまで押してください。）

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5219-01