ZOOM H1essential各部の説明

本体のボタンが沢山ある部分を上に向け、2つのマイクが交差する部分を時計の12時方向へ向けて机の上に置いてください。

# 本体上部

## 内蔵XYマイク

# 本体表面

上から順に次のように位置します。

## ディスプレイ

## 一列に並んだ4個の四角いボタン

## 左右、縦2個ずつの小さな丸いボタンと、中央のややくぼみを感じる丸いボタン（以下、5個の丸いボタンのグループと表現）

一列に並んだ4個の四角いボタンは、 画面（モード）によって機能が異なります。

### 録音待機と録音チュウ画面では、左のボタンから順に

#### ステレオ、モノラル切り換え

#### ローカット切り換え

#### マーク追加（録音待機中では無効）

#### 録音チュウの、または最新の録音ファイルをゴミ箱に移動する

### 再生画面では、左のボタンから順に

#### ファイルオプション

#### 3秒戻る

#### 10秒進む

#### 再生中のファイルをゴミ箱に移動する

### メニュー画面では、左のボタンから順に

#### 戻る

#### カーソルを上に

#### カーソルを下に

#### メニューに入る、または決定

### ファイルリスト画面では、左のボタンから順に

#### ファイルオプション

#### カーソルを上に

#### カーソルを下に

#### ファイルをゴミ箱に移動する

5個の丸いボタンのグループは、次のような役割があります。

### 中央の大きなボタンは、録音を開始、または停止する（すぐ上にある小さなくぼみは録音インジケーターです）

### 左上のボタンは、録音や再生を停止する

### 右ウエのボタンは、録音したファイルを再生する録音や再生を一時停止、再開する

### 左下のボタンは、再生チュウまたは一時停止中に、ファイルの先頭または前のマークに移動するファイルの先頭付近ではファイルリスト画面を表示するナガ押しすると早戻しする

### 右下のボタンは、再生チュウまたは一時停止中に、次のマークまで移動するマークがなければファイルリスト画面を表示するナガ押しすると早送りする

# 左側面

上から順に次のように位置します。

## ヘッドフォン／ライン出力端子（ステレオミニ端子）

## スピーカー／ヘッドフォン音量ノブ

## 電源スイッチ（手前に引いて留めると電源オンまたはオフします。カチッというまで奥に押すと、全てのボタン操作が無効になります。ホールド機能と呼びます。）

## 手前のカドにストラップ穴

# 右側面

上から順に次のように位置します。

## マイク／ライン入力端子（ステレオミニ端子）

## USB Type-C端子

## メニューボタン

## microSDカードスロットの蓋（上側に爪をかける切り欠きがあり、表面から背面方向に開きます。microSDカードを入れるときは、microSDカードの切り欠きが上になる向きで、端子面を背面にして、カチッというまで押し込んでください。取り出す時はもう一度押し込んでください。）

# 背面

本体を裏返してください。上から順に次のように位置します。

## 内蔵スピーカー（小さな穴が沢山空いています）

## 三脚に取り付けるためのネジ穴 （1/4インチ）

* 電池カバー（奥の爪を手前に引いて開けます。単4電池を2本使用します。バネのある側に電池のマイナス側を合わせて入れてください。電池カバーを付けるときは、電池カバーの下側にある2つの小さな爪を、本体の電池収納部の下側の穴に合わせてはめこみ、電池カバーの上側をカチッというまで押してください。）

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5219-01