ZOOM H6essential各部の説明

本体のボタンが沢山ある部分を上に向け、傾斜が付いたツルっとした面（ディスプレイ）を時計の6時方向へ向けて机の上に置いてください。

# 本体上部

## お買い上げ時には保護キャップが付いているので、同梱のマイクカプセルに付け替えてご使用ください。保護キャップを外すには、中央のマイクカプセルロックキーを上に押しながら、保護キャップを本体表面に向かってスライドすると取りはずせます。同梱のXYマイクカプセルを取り付けるときは、マイクカプセルロックキーを表面にして、XYマイクカプセルの2本のレールが、本体の2本のミゾに入るように合わせ、本体背面に向かってカチッというまでスライドしてください。

# 本体表面

上から順に、次のように位置します。マイクカプセルロックキーの下から

## 一列目の中央の四角いボタン

## 二列目の左右の2個の四角いボタン

## 内蔵スピーカー（上下にそれぞれ小さな穴が沢山空いています）

## 三列目の左右の2個の四角いボタン

## 四列目の中央の四角いボタン

## 左右に縦2個ずつの小さな丸いボタンと、中央の丸い大きなボタンのグループ（以下、5個の丸いボタンのグループと表現）

## 手前方向に角度の付いたディスプレイ

一列目の中央の四角いボタンは、次の録音を有効にします。

### マイク マイクカプセルの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、マイクの録音が有効であることを示すインジケーターです）

二列目の左右の2個の四角いボタンは、それぞれの録音を有効にします。  
左から順に

### 入力1 ボタンのすぐ左にあるコンボジャックの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、入力1の録音が有効であることを示すインジケーターです）

### 入力2 ボタンのすぐ右にあるコンボジャックの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、入力２の録音が有効であることを示すインジケーターです）

三列目の左右の2個の四角いボタンは、それぞれの録音を有効にします。  
左から順に

### 入力3 ボタンのすぐ左にあるコンボジャックの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、入力3の録音が有効であることを示すインジケーターです）

### 入力4 ボタンのすぐ右にあるコンボジャックの録音を有効にします。（すぐ上にある小さなくぼみは、入力4の録音が有効であることを示すインジケーターです）

四列目の中央の四角いボタンは、ミキサー画面を表示したり、ミキサー画面からホーム画面に戻ります。

5個の丸いボタンのグループは、次のような役割があります。

### 中央の大きなボタンは、録音を開始、または停止する （すぐ上にある小さなくぼみは録音インジケーターです）

### 左上のボタンは、録音や再生を停止する

### 右ウエのボタンは、録音したファイルを再生、または一時停止する

### 左下のボタンは、再生チュウまたは一時停止中に、 前のファイルやファイルの先頭または前のマークに移動する ナガ押しすると早戻しする

### 右下のボタンは、 再生チュウまたは一時停止中に、次のファイルや次のマークまで移動する、ナガ押しすると早送りする

# 本体下部

左から順に次のように位置します。

## 表面寄りに、電源スイッチ（左に引いて留めると電源オンまたはオフします。カチッというまで右に押すと、全てのボタン操作が無効になります。 ホールド機能と呼びます。）

## 製品背面に向かって、左のストラップ穴

## 製品背面に向かって、専用無線アダプターBTA-1用の四角い端子（取り外し可能なゴムカバー付き）

## 製品背面に向かって、右のストラップ穴

# 左側面

上から順に次のように位置します。

## 入力1コンボジャック、製品上部に向かって取り外しボタン

## 入力3コンボジャック、製品下部に向かって取り外しボタン

## ヘッドフォン／スピーカー音量ノブ

## ヘッドフォン端子（ステレオミニ端子）

## USB Type-C端子

## ライン出力端子（ステレオミニ端子）

# 右側面

上から順に次のように位置します。

## 入力2コンボジャック、製品上部に向かって取り外しボタン

## 入力4コンボジャック、製品下部に向かって取り外しボタン

## 表面寄りにセレクトダイヤル、背面寄りに四角いENTERキー

## SDカードスロットの蓋（表面側に爪をかける切り欠きがあり、表面から背面方向に開きます。microSDカードを入れるときは、microSDカードの切り欠きが左上になる向きで、端子面を背面にして、カチッというまで押し込んでください。取り出す時はもう一度押し込んでください。）

# 背面

本体を裏返してください。上から順に次のように位置します。

## 三脚に取り付けるためのネジ穴（1/4インチ）

## 電池カバー（下の爪を上側に押して開けます。単3電池を4本使用します。電池を入れるときは、まず本体の電池収納部にあるリボンを右方向に引っ張るようにして、その上から電池のマイナス側をバネのある側に合わせて入れて下さい。電池カバーを付けるときは、リボンが電池カバーの内側に入るよう折りたたんで、電池カバーの上側にある2つの小さな爪を、本体の電池収納部の上側の穴に合わせてはめこみ、下側をカチッというまで押してください。電池をとりはずす時は、電池が飛び出さないように手で押さえながら、リボンを引っ張ってください。）

© 2024 ZOOM CORPORATION Z2I-5233-01